无塔供水设备招标参数

**水泵**：铸铁生活变频水泵或不锈钢生活变频水泵（国内知名牌子），一用一备，扬程：≧32米。流量：≧12.5立方/小时。

**水源压力罐**：材质碳钢，厚度≧6;或材质不锈钢304（国标食品级），厚度≥2。

**管道**：镀锌钢管或不锈钢304（国标食品级）。

**不锈钢变频控制柜**：西门子、施耐德、ABB。

**注**：1.其他附属设备、配件等，一律采用国标产品。

1. 备货期限七天内（包含国家法定节假日）。
2. 标书内要有分项报价。

徐州市口腔医院

2016年9月6日