**打印封口机技术参数**

* 7”( 152×94mm)彩色触摸屏；
* 图形化操作界面；
* 内置时钟和参数自动储存功能；
* 对打印内容进行调整或更改，可打印灭菌日期、失效日期、锅次锅号、灭菌批次、操作人员、物品名称、自定义内容等，物品名称可预设60项，方便快速选择使用；
* 微电脑智能温度控制，温度偏差±1%；
* 工作温度60~220℃任意设置，预设4个常用温度，方便快速设置需要温度；
* 高速升温设计，室温~180℃升温小于40s；
* 辅助降温设计；
* 采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；
* 先进的平板式加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高；
* 自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度.
* 带封口检测模式，可打印压力、速度、温度、时间等需检测的参数；
* 封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测；
* 封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；
* 封口留边0~35mm可调；
* 外壳材料：碳钢喷塑或304不锈钢或铝合金可选
* 电源：220V 50Hz 最大功率：500W
* 设备尺寸：620×270×220（mm）
* 重量：20kg
* 中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的灭菌日期，失效日期、批次、操作员姓名、锅号、锅次等打印要求；
* 灭菌日期、失效日期、灭菌批次可调整，并实现汉字设置和汉字打印功能；
* 灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整；
* 内置打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；
* 故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示；
* 打印字体宽窄可调，打印功能可按需要关闭某条目；
* 打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；
* 历史数据查询功能，USB数据导出功能
* 封口计数功能
* 配有封口检测模式，该模式下进行测试，可打印灭菌日期、温度、压力、速度、封口时间、设备编号等需要记录的影响封口效果的参数。
* 打印内容可反转180°
* 双行打印内容，可调节单项内容第一行或第二行打印，可通过设置调整为单行打印。
* 9001认证、CE认证、第三方检测报告

此项目限价25000元