电动气压止血器

技术参数：

压力设定范围：1～100Kpa(750mm/Hg)

压力控制精度:±3KP

时间设定:1～120min

初始充气时间:≤60秒

噪音:≤65db

输入功率:≤70VA

全数字微电脑控制，相关数据数字显示

工作压力自动补偿，自动检测漏气功能

定时声光报警，电磁控制，快速冲气，缓慢放气确保手术安全

手术剩余时间声音报警提示，工作时间结束后自动放气。

每次充放气自主步进式检测程序是否正确;

自主检测管路是否漏气.

自动检测漏气功能、欠压自动补偿.

快速充气,防止动脉闭塞前，血液充盈动脉.

自动记忆上次使用参数，以供下次使用参照.