**护士鞋技术参数与要求**

**一、产品特点、质量标准：**

质量标准参照国家QB/T1002-2015皮鞋行业标准制作，并获得IS09001-2015国际质量体系认证。

产品为专业护士鞋厂家针对医院护理工作的特点如:环境封闭，站立时间长，行走多，穿着时间长，使用频率高等。

**二、产品参数要求:**

1.鞋面：外国进口优质纳帕白色光面软皮，质地柔韧，透气孔设计，车缝部分以40番白色珠光尼龙线，每英寸10针，牛皮厚度平均为1.6mm~1.7mm.

2.内里：为天然猪皮，舒适透气。

3.鞋垫：6mm天然乳胶海面外贴猪皮垫面，脚弓处贴合半月形海面，增加脚弓部位支撑。

4.鞋扣：采用耐酸烤漆环扣。

5.鞋底：弹性气垫EVA船形底台，高度4.0+0.5cm，特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，弹性佳,耐磨，止滑，静音，鞋底跟部特殊加装高弹性树脂，比一般橡胶鞋底的重量轻70%。

6.尺码及采购数量：

女鞋34码～40码，男鞋39码~45码，合计112双

7.易于打理，少量清水擦拭或者任何护手霜清理即可，简单方便。

**三、服务保证︰**

实行三包（包修、包退、包换），公司针对医院客户购买的产品，在半年内因产品发生质量问题（如鞋底断裂，鞋面与鞋底脱胶，鞋面缝线断裂等产品瑕疵），公司对有问题的产品无条件退换。