# 快速手机

|  |  |
| --- | --- |
| 产品类型: | 非光纤高速涡轮手机 |
| 机身材质: | 铜 |
| 接头: | 直接连接2/3孔或4孔管线 |
| 转速: | 310,000 rpm |
| 推荐气压: | 2.5 Bars |
| 冷却: | 单点喷雾, 水气分开\* |
| 轴承: | 不锈钢轴承 |
| 车针锁紧装置: | 按压式抗过热按钮\* |
| 光传导介质: | 无 |
| 照明: | 无 |
| 消毒: | 可135度高温高压消毒 |
| 重量: | 54克 |
| 头部尺寸: | ø12 X 14.3mm |
| 噪音等级: | 69 dBA |
| 水气逆止阀: | 无 |
| 质保: | 12个月 |
|  |  |

#  慢速弯手机

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 技术参数及性能指标 | 备注 |
| 1 | 材质 | 不锈钢 |  |
| 2 | 转速比 | 1：1 |  |
| 3 | 车针装卸方式 | 按钮式 |  |
| 4 | 车针夹持力 | ≥45N | 使用ø2.35的标准棒 |
| 5 | 径向跳动度 | ≤0.08mm |  |
| 6 | 转矩 | ≥4N·cm |  |
| 7 | 允许最高转速 | 30,000rpm |  |

**法定代表人授权委托书**

徐州市口腔医院总务科：

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系中华人民共和国合法企业，特授权\_\_\_\_\_\_代表我公司（单位）全权办理针对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名： 性别： 电话：

 单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

**承诺书**

 （投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：